**Коммуникационный контроллер с шифрованием данных для системы «Умный дом»**

SPI – выход на Wi-Fi модуль на устройстве системы.

UART – вход на контроллер шифрования из устройства системы.

BelT – шифрование по ГОСТ.

**Список источников**