|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Поз.**обознач.* | | | *Наименование* | | | | *Кол.* | *Примечание* | |
|  | | |  | | | |  |  | |
| *R10* | | | SMD0402 2,2 кОм 0,062 Вт ± 1% | | | | 1 |  | |
| *R11* | | | SMD0805 1 кОм 0,125 Вт ± 5% | | | | 1 |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | | Кнопки тактовые | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
| *SW1, SW2* | | | KLS7-TS 6601-4.3-180 | | | | 2 | KLS | |
|  | | |  | | | |  |  | |
| *WA1* | | | Антенна в форме печатной дорожки | | | | 1 |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | | Разъемные соединения | | | |  | Degson | |
|  | | |  | | | |  |  | |
| *XS1* | | | 15EDGRC-3.81-04 4 контакта | | | | 1 |  | |
| *XS2* | | | 15EDGRC-3.5-02 2 контакта | | | | 1 |  | |
| *XS3* | | | 15EDGRC-3.81-04 4 контакта | | | | 1 |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | | Резонаторы кварцевые | | | |  | KLS | |
|  | | |  | | | |  |  | |
| *ZQ1* | | | HC-49S 16 МГц | | | |  |  | |
| *ZQ2* | | | HC-49S 24 МГц | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  | | |  | | | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | *ГУИР.467451.001 ПЭ3* | | | *Лист* |
|  |  |  | |  |  | *2* |
| *Изм.* | *Лист* | *№ докум.* | | *Подп.* | *Дата* |